地面检测：

使用ransac实现，为了避免选择点带来的过大误差，每次计算平面时采样五个点进行计算。在找到最大投票数的平面后，找到所有内点，用所有内点进行最小二乘。

聚类：

Dbscan，distance\_r=1.0 min\_samples=10



